**Мануал по заправке HP LaserJet 3100, 3150, 5L, 6L**

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 3100, 3150, 5 L, 6 L, подробная инструкция для заправки C3906A принтера HP.

**Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:**


**LaserJet**-3100 / 3150 / 5L / 6L

**Инструкции по заправке лазерных картриджей:**

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/121_f0033a7a924d3d86e3f9e9e8b9936e00.jpg)

**Шаг: 1**

Начните заправку картриджа C3906A с того, сто удобно поместите его на рабочую поверхность, повернув этикеткой к себе.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/122_e681cf5fe3ee9794c6c75efb0c16a550.jpg)

**Шаг: 2**

Ножом срежьте пластик вокруг металлических вставок на обеих сторонах картриджа. Затем при помощи инструмента (например острогубцев), аккуратно подденьте края вставок и слегка вращая, вытащите их.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/123_fb266346a16e67b31a80a4456b8fe92d.jpg)

**Шаг: 3**

Разъедините половинки картриджа. Отложите одну половинку с ручкой на время в сторону. Со второй половинки картриджа выкрутите винт с крышки и осторожно снимите ее.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5819_0b2bbaec84613bc2a0a0a6c834feff9f.jpg)


**Шаг: 4**

Поставьте эту часть картриджа вертикально, пробкой вверх. Плоскогубцами вскройте пробку.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5820_694877c646bece5dcc2aa38179b5f390.jpg)

**Шаг: 5**

Возьмите флакон с совместимым тонером и встряхните его 15-20 раз. Маленькими порциями засыпьте тонер в отсек для тонера с помощью воронки. Заткните отсек пробкой, очистите от просыпавшегося тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5821_ffaae55814825b7c50a1aa06975a2763.jpg)


**Шаг: 6**

Установите крышку и прикрутите ее винтом. Временно отложите отсек.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5822_02e4377050c9e635fc8faac026fd4917.jpg)

**Шаг: 7**

Теперь возьмите вторую половину картриджа и за шестерню проверните барабан.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5823_faafa8e8e1ff8670608e22cc91cbe69c.jpg)

**Шаг: 8**

Очистите старый тонер с барабана при помощи куска ткани без ворса и некоторого количества тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5824_96fd45748190daff62380781808c1768.jpg)

**Шаг: 9**

Скрепите две половины картриджа C3906А металлическими зажимами.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5825_83953055788a0012f59c80f4bea0772e.jpg)

**Шаг: 10**

Заправка С3906А завершена, картридж готов к печати.