**Мануал по заправке HP LaserJet 3100, 3150, 5L, 6L**

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 3100, 3150, 5 L, 6 L, подробная инструкция для заправки C3906A принтера HP.

**Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:**

**LaserJet**-3100 / 3150 / 5L / 6L

**Инструкции по заправке лазерных картриджей:**

* 

**Шаг: 1**

Начните заправку картриджа C3906A с того, сто удобно поместите его на рабочую поверхность, повернув этикеткой к себе.

* 

**Шаг: 2**

Ножом срежьте пластик вокруг металлических вставок на обеих сторонах картриджа. Затем при помощи инструмента (например острогубцев), аккуратно подденьте края вставок и слегка вращая, вытащите их.

* 

**Шаг: 3**

Разъедините половинки картриджа. Отложите одну половинку с ручкой на время в сторону. Со второй половинки картриджа выкрутите винт с крышки и осторожно снимите ее.

* 

**Шаг: 4**

Поставьте эту часть картриджа вертикально, пробкой вверх. Плоскогубцами вскройте пробку.

* 

**Шаг: 5**

Возьмите флакон с совместимым тонером и встряхните его 15-20 раз. Маленькими порциями засыпьте тонер в отсек для тонера с помощью воронки. Заткните отсек пробкой, очистите от просыпавшегося тонера.

* 

**Шаг: 6**

Установите крышку и прикрутите ее винтом. Временно отложите отсек.

* 

**Шаг: 7**

Теперь возьмите вторую половину картриджа и за шестерню проверните барабан.

* 

**Шаг: 8**

Очистите старый тонер с барабана при помощи куска ткани без ворса и некоторого количества тонера.

* 

**Шаг: 9**

Скрепите две половины картриджа C3906А металлическими зажимами.

* 

**Шаг: 10**

Заправка С3906А завершена, картридж готов к печати.