**Мануал по заправке HP LaserJet 1100, 1100A, 3200**

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 1100, 1100A, 3200, подробная инструкция для заправки C4092A принтера HP.

**Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:**

**LaserJet -** 1100 / 1100A / 3200

**Инструкции по заправке лазерных картриджей:**

* 

**Шаг: 1**

Перед началом заправки, поместите картридж C4092A  на удобную рабочую поверхность и снимите затвор барабана.

* 

**Шаг: 2**

Если картридж C4092A заправляется впервые, то с помощью инструментов выбейте внутрь штифты, которые соединяют половинки картриджа, это можно сделать с помощью шила и молотка.

* 

**Шаг: 3**

Разъедините две половинки картриджа.

* 

**Шаг: 4**

Извлеките барабан с помощью шила, поддев им штифт.

* 

**Шаг: 5**

Очистите барабан и отложите в место, защищенное от солнечного света.

* 

**Шаг: 6**

Извлеките ВПЗ и очистите его.

* 

**Шаг: 7**

Выкрутите оба винта с ракеля и извлеките его.

* 

**Шаг: 8**

Очистите отсек для отходов от отработанных остатков тонера и соберите данную половинку картриджа, отложите в сторону.

* 

**Шаг: 9**

Выкрутите винт с боковой крышки. Вскройте на отсеке пробку и максимально высыпьте все остатки тонера.

* 

**Шаг: 10**

Вытащите магнитный вал, при этом важно не потерять шестеренку и детали! Очистите вал и временно отложите.

**Шаг: 11**

Выкрутите оба винта и вытащите дозирующее лезвие.

**Шаг: 12**

Очистите отсек и установите обратно дозирующее лезвие, соответственно прикрутив его винтами.

* 

**Шаг: 13**

Придерживая магнитный вал, установите его и насыпьте тонер в отсек.

**Шаг: 14**

Заткните отсек пробкой.

**Шаг: 15**

Соберите картридж в порядке, обратном разбору. Заправка картриджа HP C4092A успешно завершена!