**Мануал по заправке HP LaserJet 1100, 1100A, 3200**

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 1100, 1100A, 3200, подробная инструкция для заправки C4092A принтера HP.

**Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:**


**LaserJet -** 1100 / 1100A / 3200

**Инструкции по заправке лазерных картриджей:**

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/130_514dd454f61e944b968344c7f20c779c.jpg)

**Шаг: 1**

Перед началом заправки, поместите картридж C4092A  на удобную рабочую поверхность и снимите затвор барабана.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/131_05407ea9f3f364c848468eef4d6be297.jpg)

**Шаг: 2**

Если картридж C4092A заправляется впервые, то с помощью инструментов выбейте внутрь штифты, которые соединяют половинки картриджа, это можно сделать с помощью шила и молотка.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/132_d57c20c22218dd7bc9a5fdee19b3fdb1.jpg)

**Шаг: 3**

Разъедините две половинки картриджа.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5906_84d18519cf79570f2505709260b26345.jpg)

**Шаг: 4**

Извлеките барабан с помощью шила, поддев им штифт.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5907_ae94911e667b5078544d3d31dae2c7bb.jpg)

**Шаг: 5**

Очистите барабан и отложите в место, защищенное от солнечного света.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5908_6191047df57198ea96d337d64f796efa.jpg)

**Шаг: 6**

Извлеките ВПЗ и очистите его.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5909_38db3f1be838451dfb7e73f56a2500b6.jpg)

**Шаг: 7**

Выкрутите оба винта с ракеля и извлеките его.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5910_35e3b9c2182ae8d119ed5b5e8f43be6f.jpg)

**Шаг: 8**

Очистите отсек для отходов от отработанных остатков тонера и соберите данную половинку картриджа, отложите в сторону.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5911_5653d1ab792100b928b2c759668b3074.jpg)

**Шаг: 9**

Выкрутите винт с боковой крышки. Вскройте на отсеке пробку и максимально высыпьте все остатки тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5912_716f69a61a6e5d6ffb8ac0fc5a47bf1e.jpg)

**Шаг: 10**

Вытащите магнитный вал, при этом важно не потерять шестеренку и детали! Очистите вал и временно отложите.

**Шаг: 11**

Выкрутите оба винта и вытащите дозирующее лезвие.

**Шаг: 12**

Очистите отсек и установите обратно дозирующее лезвие, соответственно прикрутив его винтами.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5915_ab1c2a48dacab6cb6d4f4db7b9b4eddc.jpg)

**Шаг: 13**

Придерживая магнитный вал, установите его и насыпьте тонер в отсек.

**Шаг: 14**

Заткните отсек пробкой.

**Шаг: 15**

Соберите картридж в порядке, обратном разбору. Заправка картриджа HP C4092A успешно завершена!