**Мануал по заправке HP LaserJet 5MP, 5P, 6MP, 6P**

Ознакомьтесь с порядком заправки HP LJ 5 MP, 5 P, 6 MP, 6 P, подробная инструкция для заправки C3903A принтера HP.

**Данная инструкция подойдет для следующих аппаратов:**

**LaserJet**-5MP / 5P / 6MP / 6P

**Инструкции по заправке лазерных картриджей:**

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/109_f475c97363169b95f904aa4f76bdf353.jpg)

**Шаг: 1**

Изначально, картриджи типа 5Р соединены пластиковыми зажимами, а не винтами. Но, если картридж уже после восстановления, то на нем должны быть 7 винтов, которые необходимо удалить. Итак, заправка картриджа HP C3903A начинается с выкручивания винтов.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/110_a8400f465e0985c063acf79776c1b43e.jpg)

**Шаг: 2**

Затем, картридж удобно кладется на рабочую поверхность барабаном вверх и шестеренкой вправо. С помощью плоской отвертки раскрепите первый зажим в квадратном отверстии в правом нижнем углу.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5826_d7607ae039735aca1352b0196bcd5afa.jpg)

**Шаг: 3**

Затем, проверните картридж по направлению часовой стрелки и раскрепите зажим под металлической осью барабана.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5827_8a35258870ac112f818a1352cc19a71d.jpg)


**Шаг: 4**

Немного разделите обе половины. Теперь проверните картридж по направлению против часовой стрелки в исходное положение и раскрепите 4 зажима, начав с крайнего. Пытайтесь не сломать весьма хрупкие пластиковые зажимы, для чего используйте две плоские отвертки.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5828_66ecc075c0faadcde1dc6cdd62de3936.jpg)

**Шаг: 5**

Снова проверните картридж по направлению против часовой стрелки так, чтобы шестеренка барабана оказалась на другой от вас стороне, и раскрепите зажим под другой осью барабана. Аккуратно разделите половинки картриджа на этом конце. Во время разделения картриджа будьте осторожны, т.к. может посыпаться тонер.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5829_83bac0c0f6f1c1d7f3f45f17adeab433.jpg)

**Шаг: 6**

Оттяните затвор барабана назад и переверните его так, чтобы он застрял между отсеком для тонера и не мешал.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5830_c6e397598b7fdd576675c0225f2c51c8.jpg)

**Шаг: 7**

Продолжайте далее аккуратно разделять обе половинки картриджа. Отделите отсек для отходов от отсека для тонера, высыплется тонер.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5831_09fda8e330b130c1c4e79736b5fd57a1.jpg)

**Шаг: 8**

Извлеките ВПЗ из отсека и снимите смешивающую шестеренку. Вытряхните оставшийся тонер и тщательно прочистите картридж с помощью пылесоса, либо сжатого воздуха.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5832_ed210a89df9563f672180669b56871f2.jpg)

**Шаг: 9**

Перед процедурой заполнения отсека тонером, нужно поставить новый уплотнитель. Откройте пробку и очистите поверхность, которую необходимо уплотнить ватной палочкой, предварительно смоченной спиртом.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5833_39dac3da45ff2bf394599510943cd3a1.jpg)

**Шаг: 10**

Отсоедините заднюю часть от клейкого уплотнителя и оставьте на месте концом в сторону от штекера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5834_27ab019d6bebd53dce66c0b2cb9cf4dd.jpg)

**Шаг: 11**

Засыпьте тонер в отсек через бутылку с воронкой и затем закройте пробкой.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5835_ab29788691019d838683f8e709f3094c.jpg)


**Шаг: 12**

Установите шестеренку. Очистите ВПЗ влажной тряпкой и оставьте подсохнуть. Очистите гнезда ВПЗ ватной палочкой смоченной спиртом и установите ВПЗ.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5836_120121bfde6cb10e2519255741e00031.jpg)

**Шаг: 13**

С помощью отвертки размером 1 открутите 2 винта, крепящие ракель и извлеките.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5837_2ce28289e9c476bc9e0f077d8b0761c7.jpg)

**Шаг: 14**

При помощи острогубцев захватите головку винта, которая находится на оси барабана и вытащите ее движениями из стороны в сторону.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5838_fbdb9ea312ac1749476cdb1b0dea902d.jpg)

**Шаг: 15**

Проверните отсек для отходов до предела и захватите ось барабана, вытащите ось наружу.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5839_59f1189bbbc9d60ecd012678b9bff44f.jpg)

**Шаг: 16**

Вытащите барабан и заверните его в защитную ткань либо бумагу.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5840_1d720d06eb2a17c6e5c40d52ddf9753b.jpg)

**Шаг: 17**

Отодвиньте сбоку большую белую панель. Приподнимите немного контактную плату магнитного вала и очистите ее от отработанной смазки. Можно нанести новую смазку, либо оставить поверхность сухой.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5841_aa47a3b9fdcdc7f515848022416956b8.jpg)

**Шаг: 18**

Отодвиньте малую белую плату с другого конца картриджа. Надавите вниз и вперед на черную задвижку платы, вытолкните магнитный вал вперед и извлеките его. Очистите вал и дозирующее лезвие изопропиловым спиртом.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5842_84d7b7fb2a196715ec70e6715d4f1581.jpg)

**Шаг: 19**

Если есть необходимость извлечь дозирующее лезвие для дальнейшей очистки, срежьте губчатые уплотнители и выкрутите винты. Достаньте лезвие, очистите и установите обратно.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5843_29c9acfc2ca166af46aff308329fc612.jpg)

**Шаг: 20**

Установите магнитный вал концом с шестеренкой, пружиной напротив слота. Защелкните его, а затем положите плашмя.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5844_4f95e9233df4accc2ccb9a64f91c25d0.jpg)

**Шаг: 21**

Установите на место плату большой шестеренки и контакт вала, при этом выровняв плоскую сторону оси и сторону открытия платы.

**Шаг: 22**

Установите малую плату на противоположный конец. Очистите барабан от отработанных материалов изопропиловым спиртом и оставьте сохнуть, потом нанесите немного порошка. Прижмите барабан вниз и

поверните 360 градусов, чтобы удалить излишки порошка.

**Шаг: 23**

С помощью большого пальца, установите большую ось барабана в сторону шестеренки и маленькую ось на противоположный конец.

**Шаг: 24**

Установите ракель и закрепите, прикрутив двумя винтами.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5848_649048b024aa34f3f160020555e482d8.jpg)

**Шаг: 25**

Вытащите отсек для тонера так, чтобы конец уплотнителя проходил через слот доступа.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5849_c1f11427daac1d1d5a777b978423f719.jpg)

**Шаг: 26**

Выровняйте отсек для тонера и отсек для отходов и прижмите их таким образом, чтобы 11 зажимов защелкнулись.  
**Примечание:** Если получилось так, что вы сломали зажим и не хотите, чтобы произошла утечка, можете соединить отсек для тонера и отсек для отходов при помощи 7 винтов.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/5850_5d0f8e8e24f41145ddcff68cbfa54db0.jpg)

**Шаг: 27**

Разверните затвор и верните его обратно. Заправка картриджа HP C3903A успешно завершена!