* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2777_6404bbe049b112963c4ac37ab9d96644.jpg)


**Шаг: 1**

Заправка картриджа HP CE285A будет проходить несложно. Возьмите картридж и открутите шуруп.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2778_a5b6e52d54ef4bebcc1917ae26ae18e9.jpg)


**Шаг: 2**

Удалите две пружины.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2779_6ccd32ae1cb3811cbd9ba8192e057439.jpg)

**Шаг: 3**

Разделите картридж на две части (половины).

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2780_23cfe4f58a2b924c0b4c30e33fc69759.jpg)

**Шаг: 4**

Снимите барабан с картриджа HP CE285A.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2781_58243be3eaff7cdbd8e20840095f2400.jpg)


**Шаг: 5**

Снимите ВПЗ и протрите его тряпочкой.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2782_19d7a3995230a0d55246007193945bc7.jpg)

**Шаг: 6**

Необходимо снять ракель, но для этого нужно открутить два болта.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2783_723f289ffbfacca1b4b0429d4d1c2959.jpg)


**Шаг: 7**

Удалите отсек от остатков старого тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2784_e80db2d3669dae46da8fdaeb6542ee02.jpg)


**Шаг: 8**

На ракель нужно нанести смазку.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2785_13d712f7296bf4342f033bd7b99761aa.jpg)

**Шаг: 9**

Установите уже очищенный ВПЗ в отсек картриджа, а также нанесете смазку.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2786_ac9e750c5717b9e24ea56439f3c31897.jpg)

**Шаг: 10**

Добавляем смазку на ось барабана.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2787_d0f4fc298c1ba5f891be23f9b96e9914.jpg)


**Шаг: 11**

Устанавливаем в картридж новый барабан.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2788_92f355750cec3c25cd29b1b5e42d5450.jpg)

**Шаг: 12**

Открутите два болта с правой стороны.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2789_e60730ff668bc4771a06320a330438a0.jpg)

**Шаг: 13**

Шестеренку нужно снять, но большую оставить.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2790_0af33e36b7db0f5ab105afc8e6688f55.jpg)

**Шаг: 14**

Слева открутите болт.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2791_26ec259de6a25a6a71235e6ab07eb73a.jpg)

**Шаг: 15**

Магнитный вал необходимо снять.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2792_8b7de03afc7f5b33a924c1cf5eabbe1e.jpg)

**Шаг: 16**

Заправить картридж HP CE285A не получиться, если не снять дозирующее лезвие.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2793_5b8dffaeb02971dd2582d443be53a28f.jpg)


**Шаг: 17**

Из отсека картриджа отчистите остатки старого тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2794_01b1805af42fad2c37d4f2c043227ca7.jpg)


**Шаг: 18**

Заполните отсек картриджа HP CE285A, Р1102 тонером.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2795_21056b6020e0e02bcb50d39c3f9d0b72.jpg)

**Шаг: 19**

Установите уплотнители и поместите пробку на место.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2796_7df89f0b881992c2d9827b8fde4e00ec.jpg)

**Шаг: 20**

Прикрутите болт.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2797_62437d1c67321bfd745780680ce62277.jpg)


**Шаг: 21**

Установите дозирующее лезвие в картридж.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2798_36ca53bcf715990b3d5c183be3d5db39.jpg)


**Шаг: 22**

Установите магнитный вал.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2799_d72b5a2e3c41ad100a925066cc4595c3.jpg)

**Шаг: 23**

Шестеренки тоже необходимо установить на место.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2800_70e1bd94272267b7151b713afee4ec91.jpg)


**Шаг: 24**

Болтами закрутите крышку.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2801_0ed0c33a2f8a9f433dd489837ebc64fc.jpg)

**Шаг: 25**

Защелкнуть пружины нужно аккуратно.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2802_5f44ba03acedb4e442ef21baf01ed925.jpg)

**Шаг: 26**

Затем направляем стороны пружин.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2803_f8cb7a7147bb46537ac14ef41e7bcec9.jpg)


**Шаг: 27**

Помещаем пружины в разъем.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2804_97ee826d48b949ff3762a97463d1b906.jpg)

**Шаг: 28**

Помещаем элементы картриджа в затвор.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/2805_ce1b1b7666f3ed273a1c0495395f23dd.jpg)

**Шаг: 29**

Заправка картриджа HP CE285A завершена, установите чип.