* 

**Шаг: 1**

Заправка картриджа HP CE285A будет проходить несложно. Возьмите картридж и открутите шуруп.

* 

**Шаг: 2**

Удалите две пружины.

* 

**Шаг: 3**

Разделите картридж на две части (половины).

* 

**Шаг: 4**

Снимите барабан с картриджа HP CE285A.

* 

**Шаг: 5**

Снимите ВПЗ и протрите его тряпочкой.

* 

**Шаг: 6**

Необходимо снять ракель, но для этого нужно открутить два болта.

* 

**Шаг: 7**

Удалите отсек от остатков старого тонера.

* 

**Шаг: 8**

На ракель нужно нанести смазку.

* 

**Шаг: 9**

Установите уже очищенный ВПЗ в отсек картриджа, а также нанесете смазку.

* 

**Шаг: 10**

Добавляем смазку на ось барабана.

* 

**Шаг: 11**

Устанавливаем в картридж новый барабан.

* 

**Шаг: 12**

Открутите два болта с правой стороны.

* 

**Шаг: 13**

Шестеренку нужно снять, но большую оставить.

* 

**Шаг: 14**

Слева открутите болт.

* 

**Шаг: 15**

Магнитный вал необходимо снять.

* 

**Шаг: 16**

Заправить картридж HP CE285A не получиться, если не снять дозирующее лезвие.

* 

**Шаг: 17**

Из отсека картриджа отчистите остатки старого тонера.

* 

**Шаг: 18**

Заполните отсек картриджа HP CE285A, Р1102 тонером.

* 

**Шаг: 19**

Установите уплотнители и поместите пробку на место.

* 

**Шаг: 20**

Прикрутите болт.

* 

**Шаг: 21**

Установите дозирующее лезвие в картридж.

* 

**Шаг: 22**

Установите магнитный вал.

* 

**Шаг: 23**

Шестеренки тоже необходимо установить на место.

* 

**Шаг: 24**

Болтами закрутите крышку.

* 

**Шаг: 25**

Защелкнуть пружины нужно аккуратно.

* 

**Шаг: 26**

Затем направляем стороны пружин.

* 

**Шаг: 27**

Помещаем пружины в разъем.

* 

**Шаг: 28**

Помещаем элементы картриджа в затвор.

* 

**Шаг: 29**

Заправка картриджа HP CE285A завершена, установите чип.