Инструкция по заправке картриджа Kyocera tk-140

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7735_f3804c78f5af7b1e687f74b60111a6dc.jpg)

**Шаг: 1**

Просверлите отверстие в картридже. Не пытайтесь снять пробку – она приварена. Отчистите остатки старого тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7736_7924184632c2677a46e68541b8e4407b.jpg)

**Шаг: 2**

Заправьте картридж Kyocera tk-140.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7737_87a507c682c57a2cff67935c6d6d5291.jpg)

**Шаг: 3**

Заправка картриджа окончена.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7738_38455933c05890331ce394eadc3324ca.jpg)

**Шаг: 4**

Установите новый чип для картриджа Kyocera tk-140.