Инструкция по заправке картриджа Kyocera tk-140

* 

**Шаг: 1**

Просверлите отверстие в картридже. Не пытайтесь снять пробку – она приварена. Отчистите остатки старого тонера.

* 

**Шаг: 2**

Заправьте картридж Kyocera tk-140.

* 

**Шаг: 3**

Заправка картриджа окончена.

* 

**Шаг: 4**

Установите новый чип для картриджа Kyocera tk-140.