Инструкция по заправке картриджа Kyocera tk-70

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7731_10fa1aa7aeea66d75c54fe6587eb9bc6.jpg)

**Шаг: 1**

Откройте пробку отсека для тонера. Отчистите бункер от остатков старого тонера.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7732_16b3d74044ce780dbe1ae3f487963c04.jpg)

**Шаг: 2**

Убедитесь в том, что тонерное отверстие закрыто. Открутите отверткой пробку.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7733_42208bb3210bd8729a232fab3b44bf91.jpg)

**Шаг: 3**

Заправьте картридж Kyocera tk-70.

* [](http://www.zapravka.in/public/images/instructions/7734_0586d4ec5ea898452eb78f80987f158c.jpg)

**Шаг: 4**

Заправка картриджа завершена.